으르렁 몬스터V1 등 4종 – 광고문구(안)

엔진 성능의 핵심은 냉각(추가)

단 한번의 주입으로 1년 365일 쌩쌩~

기능성 고급 엔진보호제

--------------------------------

엔진이 과열되면 (냉각수“절대”필요)

불완전 연소로~

--------------------------------

◆연료소모량 증가

◆출력(파워)저하

◆매연발생

◆엔진오일 기능저하

◆소음과 진동발생

◆엔진과 변속기의 수명저하

*으르렁 → 기존 냉각수에 첨가 보완(“획기적” 삭제) 개선

------------------------------------

본 제품은 냉각수 첨가용으로 반드시 냉각수 보조탱크 및

라지에이터 주입구에 주입하십시오.

(그 외 다른 쪽에 주입할 경우 당사에서 책임지지 않습니다)

*절대 먹지 마세요!*

㈜션킴모터스

--------------------------

주/입/수/량/안/내/

1.8L 주입적용 차량

◆2.5ton 1.8L*1통

◆3.5ton 1.8L*1통

◆4.0ton~5.0ton 1.8L*2통

◆8.0ton~25.0ton 1.8L*3통

◆25인승버스 1.8L*2통

◆35인승~45인승버스 1.8L*3통

----------------------------------------

차량의 상태 및 주행 여건, 운전습관 등에 의해 다소 차이가

날 수 있습니다.

1.8L

제품문의 : 1670-4979            MADE IN KOREA

◆으르렁은

고도의 열흡수를 자랑하는 특허받은 graphite(흑연)

나노 입자와 초순수 물질의 콜로이드 결합체로써

기존 부동액 글리콜 성분에 의해 저하되는 엔진 냉각기능을

보완 개선(“극대화 및 이온 활성화” 삭제)하여 최상의 엔진 컨디션을

제공합니다.(“놀라움을 선사” 삭제)

◆주의사항

-식용이 아니므로 절대 섭취하지 마십시오.

(만약 실수로 음용할 경우 의사와 상담하십시오.)

-반드시 부동액 보조탱크 혹은 라지에이터에 주입하십시오.

(그 외 오용하여 발생되는 문제는 당사에 책임을 물을 수 없습니다)

◆사용 및 보관방법

-본 제품은 냉각수 보조탱크 및 라지에이터 입구에 주입합니다.

(냉각수 주입구 외 절대 주입금지)

-운행 직후 혹은 냉각수가 가열되어 있을 때 주입하지 마십시오.

(화상의 위험이 있습니다)

-직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관 바랍니다.

-배출시킨 냉각수(부동액)는 빈통에 보관 후 가까운 정비소에 맡기십시오.

◆으르렁이 필요할 때(전체 삭제)

◆왜! 으르렁을 사용해야 하는가 - 사용해 보시면 바로 압니다 (추가)

엔진이 과열되면 불완전연소가 일어납니다. (추가)

품질보증기한 : 1년

제조년월일: 별도표시

유통기한:사용일로부터2년

제조원:noxgero korea

삼성화재 해상보험 생산물 배상보험

가입 계약번호:81935406620000

상표 등록출원2021-0039512

판매원: 션킴모터스

제품문의:1670-4979

주소:경기도 수원시 권선구 서수원로325 (주)션킴모터스